0 2 4 6 8 10

10^{-2}

10^{-1}

10^0

SNR (dB)

BER

.-.-.- good EM init _____ known channel gm.54 - N=100, pilot bits at [1,11,21,...]